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产品检验报告
星检字〔2026〕第 0186 号

	委托单位：
	星河智能电器有限公司

	样品名称：
	智能温控器

	型号规格：
	TC-200

	检验类别：
	委托检验


星河质量检测中心
[bookmark: dfpartend0]2026年10月22日





[bookmark: df_c65589bf41]1	检验结论
依据 GB/T 14536.1—2022 等标准，对委托单位送检的 TC-200 智能温控器进行检验。所检 8 个项目均符合标准要求，检验结论：合格。
注意
本报告仅对来样负责。未经本中心书面批准，不得部分复制本报告。
[bookmark: df_494d58f655]2	样品信息
[bookmark: table1]表 1　样品基本信息
	项目
	内容

	样品编号
	YP-2026-1022-03

	样品数量
	3 台

	样品状态
	外观完好，包装完整

	到样日期
	2026 年 10 月 15 日

	检验日期
	2026 年 10 月 16 日—21 日


[bookmark: df_df111d9f53]3	检验依据与环境
检验依据：
1. GB/T 14536.1—2022《电自动控制器　第 1 部分：通用要求》；
1. GB/T 14536.10—2008《家用和类似用途电自动控制器　温度敏感控制器的特殊要求》。
检验环境：温度 (23 ± 2) ℃，相对湿度 45%～60%，大气压力 86 kPa～106 kPa。
[bookmark: df_a63501cf96]4	检验项目与结果
[bookmark: tbl_result][bookmark: tbl_result]表 2　检验项目与结果
	序号
	检验项目
	标准要求
	检验结果
	单项判定

	1
	外观与标志
	标志清晰、耐久
	符合
	合格

	2
	温度设定精度
	±0.5 ℃
	+0.2 ℃
	合格

	3
	动作温度偏差
	≤1.0 ℃
	0.6 ℃
	合格

	4
	绝缘电阻
	≥2 MΩ
	520 MΩ
	合格

	5
	电气强度
	1 500 V，1 min 无击穿
	无击穿
	合格

	6
	泄漏电流
	≤0.75 mA
	0.08 mA
	合格

	7
	耐热
	球压痕直径 ≤2 mm
	1.1 mm
	合格

	8
	待机功耗
	≤0.5 W
	0.31 W
	合格


各项检验结果见表 2，温度设定精度的实测值为 。
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